* 動態路由可以隨意更動傳輸方向
* 靜態路由不太能隨意更動傳輸方向，需更改靜態路由的路徑
* 可信度等級：介面 > 靜態路由 > 動態路由 > RIP
* RIP：是最簡單的動態路由之一，只用IP與其他路由交換。
  + 缺點：此協定不能滿足網路切割，不能用子網路遮罩來跟其他路由交換。
* RIP 2：是最簡單的動態路由之一，跟RIP相比多了子網路遮罩能與其他路由交換。
* 三下期中範圍：靜態路由